测试环境 MACOS 11.6
1.下载Mixly3.0 for MAC版本，不同的版本名字可能不同，我们这里是Mixly3.0-rc0-MacOS-x64.7z
自带git 和 python3安装包
2.直接复制到MAC桌面，然后解压缩
3.安装附带的python3
4.进入桌面后尝试运行Mixly，应该可以正常打开
如果不行，执行下面命令，解除安全限制
sudo xattr -r -d com.apple.quarantine [mixlyAppPath]

下面的不是必须的,但学习mixpy AI功能需要，建议不要安装，过程至少2小时

安装附带的git

安装brew
/bin/zsh -c "$(curl -fsSL https://gitee.com/cunkai/HomebrewCN/raw/master/Homebrew.sh)"
安装 xcode-select
xcode-select --install
安装python扩展库
brew install portaudio  opencv
pip3 install pyaudio  opencv-python  baidu-aip matplotlib pandas numpy  scikit-learn
4.挨个测试
Arduino AVR 
使用 Arduino Nano328 old bootloader 可以编译，可以上载
Arduino ESP32
使用 Mixgo  可以编译 可以上载
Arduino ESP32-C3
使用 淘宝一开发板 可以编译 不能上载 可能IDE版本问题，有待改进
Arduino ESP32-S2
使用 Mixgo CE 可以编译 可以上载
micropython:microbit 可以上载

circuitpython:mixgoce 可以初始化 可以上载
micropython:mixgoAI 可以初始化 可以上载
micropython:mixgo 可以初始化 可以上载
